# Studiensammlung Kern Aarau

Kern & Co. AG - 1819 bis 1991 in Aarau
Werke für Präzisionsmechanik, Optik und Elektronik
Studiensammlung ab 2009 im Stadtmuseum Aarau

- Willkommen
  - Bienvenue
  - Welcome
  - Bienvenido
- Über uns
  - 30 J. im Stadtmuseum
  - Unsere Sammlung
  - Entstehung
  - Organisation
  - Räumlichkeiten
  - Besucherinfos
  - Fachveranstaltungen
  - Dokumente
- Rundgang
  - Überblick
  - Geodäsie/Vermessung
  - Photogrammetrie
  - Industrievermessung
  - Optik und ihre Produkte
  - Kreisteilmaschinen
  - Zeichengeräte
  - Bibliothek
- Kern Intern
  - Geschichte
  - Firmenjubiläen
  - 30 Jahre danach
  - Personalwesen
  - Weisch no, 1980?
  - Treffpunkte
  - Aufträge und Nummern
  - Hauszeitung Kern
  - Personen
  - Persönlichkeiten
  - Dokumente Intern
- Kern Extern
  - Produkte von A bis Z
  - Datierungs-Dienst
  - Bulletin Kern
  - Filme und Videos
  - Inserate
  - Briefmarken
  - Fabrikationszeichnungen
  - Schriftzüge und Logos
  - Auszeichnungen
  - Preis-Courant
  - Dokumente Extern
- Wissen
  - Glossar
  - Reduktions-Tachymetrie
  - Wolfscher Refraktor
  - Koronagraph von Arosa
  - Meridiankreis
  - Im Schatten des Mondes
  - Rechte Winkel
  - Paul Klees Episkop
  - Kompensatordose
  - Tipps für Sammler
  - Distanzmessung
- Aktuelles
  - Objekt des Monats
  - News
  - Veranstaltungen
  - Besucher
  - 200 Jahre Kern
  - 50 Jahre Mondlandung
  - 10 Jahre Webseite
- Links
  - Museen
  - Sammlungen
  - Simulatoren
  - Marktplatz
  - Börsen und Auktionen
  - Presse
  - Organisationen
- Kontakte
  - Kontaktformular
  - Gesucht
  - Besucherinfos
  - Shop
  - Impressum

## Glossar vermessungstechnischer Begriffe

In diesem alphabetischen Verzeichnis werden die gängigsten Ausdrücke aus der Geodäsie, der Vermessung und der Instrumententechnik der Firma Kern erklärt. Zum leichteren Verständnis sind einige Begriffe ergänzt durch Abbildungen, mit Dokumenten, mit kurzen Filmsequenzen oder durch den Aufruf weiterführenden Webseiten.

^

- A-Z
- A
- B
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- V
- W
- Z

Begriff | Beschreibung | Siehe auch
--- | --- | ---
Abstand | Kürzeste Verbindung eines Punktes zu einer Geraden oder einer Fläche (rechtwinklig) |
Absteckung | Übertragen eines geplanten Bauwerkes ins Gelände, in Form, Grösse, Lage und Höhe | Aufnahme
Abszisse | Bei Orthogonalkoordinaten das Mass auf der Aufnahmelinie, vom Nullpunkt ausgehend | Aufnahmelinie Ordinate Orthogonalkoordinaten
Additionskonstante | Korrektur, die den Unterschied zwischen elektronischem und mechanischem Nullpunkt des Distanzmessers, des Reflektors oder der Messlatte (bei der optischen Distanzmessung) berücksichtigt. | Nivellierinstrument Distanzmessung Reichenbach Theodolit
Aequidistanz | Höhenunterschied zwischen zwei benachbarten Höhenkurven | Abstand Höhenkurve
Alhidade | Drehbarer Oberteil des Theodolits mit Ableseindex am Horizontalkreis | Theodolit
Aufnahme | Einmessen der Geländeform (Topographie) und der natürlichen und künstlichen Objekte auf der Geländeoberfläche zur Darstellung in Karten, Plänen oder Profilen | Absteckung Topographie
Aufnahmelinie | Strecke oder Strahl als Referenz für die Aufnahme nach der Orthogonalmethode | Aufnahme Orthogonalkoordinaten
Aufwinkeln | Aufsuchen des Lotfusspunktes auf einer Aufnahmelinie für ausserhalb der Linie liegende Objekt- oder Geländepunkte bei der Orthogonalaufnahme mit Hilfe des Winkelprismas und Jalons | Aufnahmelinie Orthogonalkoordinaten Jalon Winkelprisma
Aussenfokussierung | Bei alten Nivellieren und Theodoliten die Vorrichtung zur Scharfstellung des Fernrohrbildes durch ein- oder ausfahren des Okulars samt Strichplatte | Fokussierung Innenfokussierung Okular
Auswertegerät | In der Photogrammetrie dienen analoge oder digitale Auswertegeräte zur Konstruktion von Karten und Plänen anhand von Luftbildern oder terrestrischen Aufnahmen | Photogrammetrie
Autokollimation | Verfahren, um zwischen der optischen Achse eines Messfernrohres und einem Spiegel im Ziel eine Rechtwinkligkeit einzurichten. Das reflektierte Bild der beleuchteten Strichplatte muss dazu auf sich selber projiziert sein | Fernrohr Industrievermessung
Azimut | Winkel zwischen der Nordrichtung (Kartennord) und einer Richtung, gemessen im Uhrzeigersinn | Nord
Barometer | Gerät zur Messung des Luftdrucks, in geeichtem Zustand, geeignet für die Messung von Höhenunterschieden |
Basislatte | Hilfsmittel für die indirekte Distanzmessung, Messlatte mit Endmarken, die senkrecht zur messenden Distanz aufgestellt wird | Distanzmessung Parallaktischer Winkel
Bauvermessung | Bereich der Vermessung, die ausschliesslich wärend der Erstellung eines Bauwerkes angewendet wird | Ingenieurvermessung Vermessung
Bordakreis | Instrument zur Messung von Winkeln. Konstruktion von Jean Charles de Borda (1733 – 1799). Borda-Kreise verfügen über einen einzigen Teilkreis und über zwei Fernrohre. Eines der Fernrohre ist mit dem Teilkreis verbunden, das andere mit den koaxial zum Teilkreis drehbaren Ablesestellen. Zur Messung von Horizontal- und Vertikalwinkeln wird der Teilkreis horizontal oder vertikal ausgerichtet. | Teilkreis Horizontalwinkel Vertikalwinkel
Böschungsverhältnis | Bestimmt die Böschungsneigung mit dem Verhältnis Höhenunterschied : Horizontalabstand, 1:1 entspricht einer Neigung von 45° | Neigung Verhältnis
Deformationsmessung | Verfahren der Vermessung, um an grossen Bauwerken Verformungen wegen Temperatur-, Druck- und Belastungsunterschieden nach geodätischen Methoden auszumessen | Geodätisch Vermessung
Deklination | Winkel zwischen der Richtung der Magnetnadel des Kompass (Magnetnord) und Kartennord | Nord
Diagrammtachymeter | Tachymetertheodolit mit variablem Abstand der Distanzstriche zur direkten Ablesung der Horizontaldistanz und der Höhendifferenz an der Messlatte | Distanzstriche Tachymetertheodolit
Digitalnivellier | Nivellierinstrument mit Bildsensor zur elektronischen Ablesung der Messlatte | Nivellierinstrument Nivellement
Digitaltheodolit | Theodolit mit elektronischer Ablesung der Horizontal- und Vertikalrichtungen | Theodolit Horizontalwinkel Vertikalwinkel
Diopter | Einfache Zielvorrichtung zum Anzielen und Ausrichten von Hilfsmitteln (Basislatte, Reflektor) | Basislatte Reflektor
Dioptrie | Einheit der Brechkraft als Reziprokwert der Brennweite in Meter. Scharfstellung des Strichkreuzes durch Ein- oder Ausdrehen des Okulars für Fehlsichtige | Fernrohr Okular Strichplattenebene
Distanzmessung | direkt: mit Messband, Messlatten, Messkette; indirekt: anhand einer Winkelmessung über eine Hilfskonstruktion; optisch: tachymetrisch (schräg oder reduzierend); elektro-optisch: Impuls- oder Phasenvergleichsverfahren | Distanzstriche Impulsverfahren Phasenvergleichsverfahren Reduktion Reichenbach Tachymetertheodolit
Distanzstriche | Zusätzlichen Striche auf der Strichplatte von Nivellieren und Theodoliten, sie projizieren auf die Messlatte einen Abschnitt mit dem die Distanz (optisch) ermittelt werden kann | Nivellierinstrument Reichenbach Strichplattenebene Tachymetertheodolit Parallaktischer Winkel
Doppelbild | Zweiteilung des Fernrohrbildes zur Erzeugung eines konstanten Ablenkwinkels von 0,6366 gon für die optische Distanzmessung | Distanzmessung Fernrohr Parallaktischer Winkel
Doppelkreis | Zwei konzentrische Kreisteilungen auf den Teilkreisen von Theodoliten der Firma Kern zur Elimination von Lauffehlern der Teilmaschinen und von der Exzentrizität des Teilkreises | Theodolit Kreisteilung
Doppelwinkelprisma | Zwei übereinander angeordnete und um 100 gon (90°) verdrehte Pentaprismen zur Absteckung und Kontrolle rechter Winkel, dem Einfluchten von Zwischenpunkten und dem Aufwinkeln von Objekten anhand der Orthogonalmethode | Absteckung Aufwinkeln Orthogonalkoordinaten Pentaprisma Winkelprisma
Dosenlibelle | Hilfsmittel zur Einrichtung einer Horizontalebene oder der Lotrichtung senkrecht dazu | Libelle Lot Röhrenlibelle Spielpunkt
Ebene | Flächenstück (plan), horizontal, ein- oder zweiseitig geneigt | Neigung
Empfindlichkeit | Genauigkeitsmass für Libellen. Winkelwert, um den die Libelle geneigt werden muss, damit sich die Libellenblase um ein Teilungsintervall (= 1 Pars = 2 mm) verschiebt | Libelle Pars Schliffkurve Spielpunkt
Erdform | Entsprechend den Genauigkeitsansprüchen entweder eine Kugel, ein Rotationsellipsoid oder ein Geoid | Geoid Rotationsellipsoid
Erdkrümmung | Ihr Einfluss ist in Abhängigkeit der Distanzen an der Höhendifferenz zu berücksichtigen (ab 350 m ist der Wert grösser als 1 cm) | Erdkugel
Erdkugel | Einfachste Form der Erde mit R = 6370 km (Näherung) | Geoid Rotationsellipsoid
Fadenkreuz | Zielmarke im Fernrohr, ursprünglich als Spinnenfäden eingezogen, heute mit der Kreuzmarke auf der Strichplatte | Fernrohr Strichplattenebene
Falllinie | Bei beliebigen Flächen, die Linie (Richtung) mit der grössten Neigung | Ebene Neigung
Fernrohr | Röhrenförmiges Hilfsmittel bestehend aus verschiedenen Linsengruppen (Okular, Fokussierung, Objektiv) zur vergrösserten Betrachtung von Zielen mit Nivellieren, Theodoliten und Tachymetern, das Messfernrohr bedingt eine Strichplatte im Brennpunkt des optischen Systems | Fokussierung Objektiv Okular Parallaxe Strichplattenebene Tachymetertheodolit
Fernrohrachse | Optische Achse des Fernrohrs, die durch das Zentrum des Strichkreuzes und die Mitte des Objektivs verläuft | Kollimationsachse Zielachse
Fernrohrlage | Um Instrumentenfehler zu eliminieren, hat die Richtungsmessung mit dem Theodolit in beiden Fernrohrlagen zu erfolgen. Für H1 ist H2 = H1 + 200 gon (180°), für V1 ist V2 = 400 gon (360°) - V1 | Instrumentenfehler
Fixpunkt | Im Gelände markierte stabile Punkte mit bekannten Koordinaten, erstellt mittels Triangulation, Polygonierung, Nivellement, neuerdings mit Hilfe der Satellitengeodäsie | Höhenfixpunkt Lagefixpunkt Nivellement Polygonierung Satellitengeodäsie Triangulation
Flächennivellement | Höhenbestimmung von mehreren Punkten von derselben Instrumentenstation aus (durch Zwischenblicke), auch kombinierbar mit dem Streckennivellement | Nivellement Zwischenblick Streckennivellement
Fluchten | Einschalten von Zwischenpunkten in eine Vertikalebene im Gelände (Gerade, Achse, Flucht) mittels Jalons und Winkelprisma | Aufwinkeln Jalon Winkelprisma
Flüssigkeitskompensator | Kompensatortyp mit der Oberfläche einer Flüssigkeit als horizontale Referenz | Kompensator Pendelkompensator
Fokussierung | Vorrichtung am Fernrohr zur Scharfstellung des Fernrohrbildes (in Abhängigkeit der Zielweite) in der Strichplattenebene | Innenfokussierung Aussenfokussierung Strichplattenebene
Galileo | Globale Satellitennavigation, europäisches System | GLONASS GPS
Geodäsie | Erdmessung, Lehre zur Bestimmung von Punkten auf der Erdoberfläche und der Grösse und der Form der Erde | Geoid Vermessung
Geodätisch | Mathematische Verfahren, die mit Hilfe der Richtungs- und Distanzmessung Punkte lagemässig bestimmen oder deren Verschiebung ermitteln | Distanzmessung
Geoid | Wahre Erdform, Niveaufläche auf der Höhe des ruhenden Meeres (ohne Ebbe und Flut), stark überhöhte Darstellung | Niveaufläche
GLONASS | Globale Satellitennavigation, russisches System | Galileo GPS
Gon | Winkelteilung mit 400 Einheiten im Vollkreis, dezimal unterteilt | Grad Promille Prozent
GPS | "Global Positioning System", amerikanisches System zur Bestimmung der geografischen Koordinaten aus den bekannten Satellitenpositionen | Galileo GLONASS Satellitengeodäsie
Grad | Winkelteilung mit 360 Einheiten im Vollkreis, sexagesimal unterteilt in Minuten (') und Sekunden ('') | Gon Promille Prozent
Grundbuch | Verzeichnis von Eigentumsverhältnissen an Grundstücken, Zweck: Sicherung des Grundeigentums (ZGB, Sachenrecht) | Grundbuchplan
Grundbuchplan | Bestandteil des Grundbuches zur Darstellung und Beschreibung der Grundstücke (ZGB, Art. 950), Lageplan in den Massstäben 1:250 bis 1:2000 | Lageplan Massstab
Grundbuchvermessung | Amtliche Vermessung (AV93), auch Katastervermessung | Vermessung
Höhenfixpunkt | Punkt mit bekannter Höhe, als HFP1 (Bund), HFP2 (Kanton), HFP3 (Gemeinde) | Fixpunkt Lagefixpunkt
Höhenindex | Ablesestelle (Index) am Vertikalkreis des Theodolits | Theodolit Indexfehler
Höhenkollimation | Horizontierung des Ableseindexes am Verikalkreis des Theodolits; früher: manuell mit Indexlibelle; heute: automatisch durch Kompensatoren | Indexlibelle Kompensator Theodolit
Höhenkote | Geländepunkt mit bekannter Höhe | Kotenplan
Höhenkreis | Vertikalkreis am Theodolit oder am Tachymetertheodolit | Theodolit Tachymetertheodolit
Höhenkurve | Linie in einem Plan, die alle Punkte in gleicher Höhe verbindet | Höhenkurvenplan Kotenplan Kurvenfeder
Höhenkurvenplan | Plan mit Höhenkurven zur Darstellung der Topographie | Höhenkurve Topographie
Höhenmessung | Methode zur Bestimmung von Punkthöhen; barometrisch: mit dem Barometer; trigonometrisch: mit dem Vertikalwinkel und der Horizontaldistanz; geometrisch: mit Nivellement | Barometer Nivellement Vertikalwinkel Meereshöhe
Horizontalachse | Achse am Theodolit um die das Fernrohr gekippt wird, besser Kippachse | Fernrohrachse Kippachse Theodolit
Horizontalachsfehler | Fehler bei der Richtungsmessung mit einem Theodolit, wenn die Horizontalachse nicht genau rechtwinklig zur Stehachse ausgerichtet ist | Instrumentenfehler Theodolit Stehachse
Horizontalwinkel | Winkel in einer Horizontalebene, definiert durch die Richtungen zu zwei Punkten in beliebiger Höhe, gemessen mit dem Theodolit | Theodolit Vertikalwinkel
Horizontierung | Einrichten der Stehachse von Theodoliten und Nivellieren in die Lotrichtung, mit der Dosenlibelle (grob) und der Röhrenlibelle (genau), mittels der Fussschrauben oder Horizontierknöpfen am Theodolitunterbau | Dosenlibelle Libelle Lot Röhrenlibelle Stehachse
Impulsverfahren | Verfahren der elektro-optischen Distanzmessung, das aus der Laufzeit eines Impulses über die Strecke zwischen Messgerät und Reflektor die Distanz ableitet | Distanzmessung Phasenvergleichsverfahren Reflektor
Indexfehler | Fehler an der Ablesung am Vertikalwinkel bei Theodoliten wenn sich der Ableseindex nicht in horizontaler Lage befindet | Theodolit Indexlibelle
Indexlibelle | Röhrenibelle zur Horizontierung des Ableseindexes zur Ablesung des Vertikalkreises am Theodolit | Höhenkollimation Röhrenlibelle Theodolit
Industrievermessung | Bereich der Vermessung für das dimensionelle Messen, Einrichten und für Kontrollen an meist grossen industriell gefertigen Werkteilen sowie an Industrie-, Fertigungs- oder Forschungsanlagen | Autokollimation Vorsatzlinsen
Ingenieurvermessung | Bereich der Vermessung an grossen Bauwerken, wo komplexe Vermessungsaufgaben in der Vorbereitung, der Ausführung und der Nachbearbeitung erforderlich sind | Bauvermessung Vermessung
Innenfokussierung | Eine Fokussierlinse im Innern des Fernrohrs, über den Fokussiertrieb verschiebbar angeordnet | Fokussierung Aussenfokussierung
Instrumentenfehler | Optische und mechanische Einflüsse auf die Messgenauigkeit bei Nivellieren und Theodoliten, die durch eine geeignete Messmethode ausgeschaltet, durch den Benützer justiert oder von einer Software verrechnet werden können | Fernrohrlage Justierung Nivellierinstrument Theodolit
Instrumentenhöhe | Höhe der Kippachse des Theodolits über dem Bodenpunkt | Kippachse Theodolit
Interpolation | Rechnerische oder grafische Bestimmung eines Zwischenwertes innerhalb zweier bekannter Werte, z.B. für den Verlauf von Höhenkurven aus Höhenkoten | Höhenkurve Höhenkote
Invar | Eisen-Nickel-Legierung mit minimalem Wärmeausdehnungskoeffizient, geeignet für Präzisions-Nivellierlatten und Basislatten | Basislatte
Jalon | (Fluchtstab) Hilfsmittel zum Markieren oder Sichtbarmachen von Vermessungspunkten, zum Fluchten oder Aufwinkeln | Aufwinkeln Fluchten
Justierung | Massnahme am Gerät zur Reduzierung der Einflüsse von Instrumentenfehler | Instrumentenfehler
Kartographie | Lehre der Darstellung der Erdoberfläche oder Teilen davon in Karten | Kegelprojektion Zylinderprojektion
Kegelprojektion | Abbildungsverfahren in der Kartographie, mit einem Kegelmantel als Abbildungsfläche | Projektion Zylinderprojektion
Kippachse | Achse am Theodolit um die das Fernrohr gekippt wird | Horizontalachse
Kippachsenfehler | Fehler bei der Richtungsmessung mit einem Theodolit, falls die Kippachse nicht genau rechtwinklig zur Stehachse ausgerichtet ist | Instrumentenfehler Reiterlibelle Stehachse
Kippachsmikrometer | Wird wie die Reiterlibelle eingesetzt, um die Schiefe der Kippachse auszumessen, benützt dazu den Flüssigkeitskompensator der automatischen Höhenkollimation | Flüssigkeitskompensator Höhenkollimation Kompensator Reiterlibelle
Kippregel Kippregel | Instrument zur Messung von Distanzen und Höhendifferenzen und zur direkten Kartierung auf dem Messtisch mit Hilfe eines Parallellineals | Aufnahme Messtischausrüstung Parallellineal
Koinzidenzprismen Koinzidenzprismen | Ablese- und Einstellhilfe für Röhrenlibellen bei genaueren Libellennivellieren und Theodoliten, das eine halbierte Ende der Libellenblase wird koinzidiert (vereint) mit dem gegenüberliegenden | Libelle Höhenkollimation Röhrenlibelle
Kollimationsachse | Optische Achse des Messfernrohres, besser Zielachse | Fernrohr Fernrohrachse Zielachse
Kollimationsfehler | Fehler bei der Richtungsmessung mit einem Theodolit, falls die Kollimationsachse (Fernrohrachse) nicht genau rechtwinklig zur Kippachse ausgerichtet ist | Instrumentenfehler Kippachse Theodolit
Kompensator | Vorrichtung zur automatischen Festlegung einer horizontalen Richtung, beim Nivellier die Zielachse, beim Theodolit den Höhenindex | Flüssigkeitskompensator Höhenindex Pendelkompensator
Koordinaten | Koordinaten beschreiben die Position von Punkten in einem System, lagemässig oder räumlich, auf Ebenen oder gekrümmten Flächen | Landeskoordinaten Kugelkoordinaten Orthogonalkoordinaten Polarkoordinaten
Koordinatograph | Gerät zur Kartierung von Punkten anhand ihrer Koordinaten | Orthogonalkoordinatograph Polarkoordinatograph
Kotenplan | Plan mit Angabe der Höhe ausgewählter Geländepunkte | Höhenkote Höhenkurve
Kreisteilung | Einteilung eines Kreisumfangs durch eine Skala, deren Skalenteile den Einheiten des ebenen Winkels entsprechen | Gon Grad Promille
Kugelkoordinaten | Definition der Lage eines Punktes auf einer Kugel anhand der (geographischen) Länge und der (geographischen) Breite | Erdform Koordinaten
Kurvenfeder | Eine spezielle Reissfeder, die freihändig geführt wird, um beliebig gekrümmte Linien (Höhenkurven) zu zeichnen. | Höhenkurve
Lagefixpunkt | Fixpunkt mit bekannter Lage, früher als Triangulations- oder Polygonpunkt, heute als LFP1, LFP2 oder LFP3 | Fixpunkt Höhenfixpunkt Polygonierung Triangulation
Lageplan | Plan ohne Höhenangaben, auch Situationsplan | Grundbuchplan
Landeskoordinaten | Rechtwinkliges, ebenes Koordinaten-System mit dem Bezugspunkt Bern (alte Sternwarte), die + X-Achse weist auf geographisch Nord, die + Y-Achse nach Ost | Koordinaten
Landesnivellement | In den Jahren 1903-1927 über die ganze Schweiz erstelltes Präzisions-Nivellement | Höhenfixpunkt
Lattenrichter | Gefasste Dosenlibelle zum Senkrechtstellen von Nivellierlatten und Jalons | Jalon
Libelle | Innen gewölbt ausgeschliffener, mit Flüssigkeit fast gefüllter Glasbehälter, in korrekt eingestelltem Zustand liegt die Luftblase im höchsten Punkt der Wölbung | Dosenlibelle Röhrenlibelle Schliffkurve Spielpunkt
Limbus | Zur Stehachse konzentrische Zwischenachse als Träger des Horizontalkreises bei Zweiachs- oder Repetitionstheodoliten | Stehachse Repetitionstheodolit Zweiachstheodolit
Lot | Richtung der Schwerkraft, sie verläuft rechtwinklig zu einer Horizontalebene | Niveaufläche Schwerkraft
Massstab | Verhältnis vom Plan zur Wirklichkeit; Planmass : Feldmass (z.B. 1:500) | Grundbuchplan
Meereshöhe | Höhenangabe bezüglich der mittleren Meereshöhe bei Marseille. Bezugspunkt der schweizerischen Landes-Vermessung ist der "Repère Pierre du Niton" in Genf mit 373.600 m.ü.M. (vor 1900 galt die Höhe 376.86 m.ü.M.) | Fixpunkt Höhenmessung Nivellement
Meridian | Grosskreis der Erdkugel, der durch die beiden Pole verläuft | Erdkugel
Meridiankonvergenz | Winkel zwischen dem Meridian und der X-Koordinate des Projektionssystems im Standpunkt | Landeskoordinaten Meridian
Messtischausrüstung | Zur graphischen Aufnahme von topographischen Plänen und Karten, bestehend aus dem Arbeitstisch auf einem Stativ und der Kippregel | Aufnahme Kippregel
Mikrometer Mikrometer | Optisches Hilfsmittel zur Erhöhung der Ablesegenauigkeit an der Nivellierlatte beim Präzisions-Nivellement und den Richtungen bei den Mikrometertheodoliten | Mikrometernivellier Nivellierinstrument Mikrometertheodolit Theodolit Kippachsmikrometer
Mikrometernivellier | Mit erhöhter Ablesegenauigkeit an der Nivellierlatte | Nivellierinstrument Mikrometer
Mikrometertheodolit | Mit erhöhter Ablesegenauigkeit der Winkelmessung | Theodolit Mikrometer
Mikroskop | Optisches Hilfsmittel zum vergrösserten Betrachten der Ablesestellen am Theodolit | Skalenmikroskop Strichmikroskop
Multiplikationskonstante | Faktor, mit dem eine gemssene Distanz zu multiplizieren ist, beträgt bei der optischen Distanzmessung mit den heutigen Nivellieren und Theodoliten immer 100 | Nivellierinstrument Distanzmessung Reichenbach Theodolit
Nadir | Tiefster Punkt, unten | Vertikalwinkel Zenit
Nadirwinkel | Mit dem Theodolit gemessener Vertikalwinkel mit Null unten (im Nadir), gemessen im Gegenuhrzeigersinn | Vertikalwinkel Zenitwinkel
Neigung | Schiefe einer Richtung oder einer Ebene (Falllinie) als Verhältnis Höhenunterschied : Horizontaldistanz, (z.B. 3:4) | Ebene Falllinie Prozent Böschungsverhältnis
Niveaufläche | Flächen gleich gosser Schwerkraft. Die Richtung der Schwerkraft ist identisch mit der Lotrichtung. Eine bestimmte Niveaufläche ist damit in jedem ihrer Punkte rechtwinklig zur zugehörigen Lotrichtung | Geoid Lot Schwerkraft
Nivellement | Verfahren zur Bestimmung von Höhenunterschieden mit dem Nivellierinstrument durch horizontale Zielungen nach senkrecht stehenden Messlatten | Mikrometernivellier Flächennivellement Landesnivellement Rückblick Vorblick Zwischenblick
Nivellierinstrument | Gerät zum Nivellieren; konventionell: mit Röhrenlibelle; automatisch: mit Kompensator; elektronisch: mit Bildsensor | Mikrometernivellier Digitalnivellier Nivellement Kompensator Röhrenlibelle
Nonius | Eine Hilfsskala, die um 1/10 oder 1/20 verkürzt zur Hauptskala eine genauere Ablesung ohne Schätzung zulässt (veraltete Ablesung am Theodolit, Planimeter, Messschieber) | Mikrometer Mikroskop Planimeter Theodolit
Nord | Drei unterschiedliche Nordrichtungen; Kartennord: die Richtung der +X-Achse; Magnetnord: die Richtung der Magnetnadel des Kompass; geographisch Nord: die Richtung des Meridians zum Nordpol der Erde | Deklination Landeskoordinaten Meridian Meridiankonvergenz
Objektiv | Linsensystem (Sammellinse), mit dem das Licht des Zielbereichs gesammelt und auf der Strichplatte des Fernrohrs abgebildet (fokussiert) wird | Fernrohr Strichplattenebene Fokussierung
Okular | Linsensystem (Lupe), mit dem das Bild des Ziels auf der Strichplatte des Fernrohrs betrachtet wird, gebrochene Okulare und Okularprismen für den abgewinkelten Einblick bei steilen Zielungen | Fernrohr Strichplattenebene
Ordinate | Bei Orthogonalkoordinaten das Mass senkrecht zur Aufnahmelinie | Abszisse Aufnahmelinie Orthogonalkoordinaten
Orthogonalkoordinaten | Rechtwinkliges (ebenes) Koordinatensystem mit y als Abszisse, x als Ordinate | Abszisse Ordinate Polarkoordinaten
Orthogonalkoordinatograph | Gerät zur Kartierung von Punkten anhand ihrer Orthogonalkoordinaten | Koordinatograph Polarkoordinatograph
Pantograph | Gerät zum mechanischen Vergrössern oder Verkleinern von graphischen Vorlagen | Massstab
Parallaktischer Winkel | Kleiner Winkel in einem gleichschenkligen Dreieck, z.B. bei der optischen Distanzmessung (Tachymetrie) | Distanzmessung Distanzstriche Doppelbild Reichenbach
Parallaxe | Scheinbare Änderung der Lage eines Objektes. Parallaxen verursachen Fehler bei der Ablesung im Messfernrohr oder an Skalen, wenn der Beobachter seine Blickrichtung leicht verändert | Fernrohr
Parallellineal | Bei der Kippregel, ein parallel zur Zielrichtung verschiebbares Lineal zum bequemen Abtragen der gemessenen Horizontaldistanz | Kippregel Messtischausrüstung
Pars | Teilung auf Röhrenlibellen (2 mm-Intervall) zur Bestimmung ihrer Empfindlichkeit, ursprünglich ist 1 Pars = 1 Pariserlinie = 1/144 des Pariser Fuss | Empfindlichkeit Libelle Schliffkurve
Pendelapparat | Gerät zur Bestimmung der Schwerebeschleunigung. Als Mass wird die Periode eines schwingenden Pendels verwendet. Ab dem frühen 20. Jahrhundert durch das Gravimeter ersetzt | Niveaufläche Schwerkraft
Pendelkompensator Pendelkompensator | Kompensatortyp mit einem Pendel als Referenz der Richtung der Schwerkraft | Flüssigkeitskompensator Kompensator
Pentaprisma | Fünfeckprisma mit der Eigenschaft, einfallende Lichtstrahlen um einen rechten Winkel abzulenken | Aufwinkeln Doppelwinkelprisma Winkelprisma
Phasenvergleichsverfahren | Verfahren der elektro-optischen Distanzmessung, das aus dem Vergleich der gesendeten und der empfangenen Welle (Phasenverschiebung) die Distanz zwischen Messgerät und Reflektor ableitet | Distanzmessung Impulsverfahren Reflektor
Photogrammetrie | Verfahren zur Herstellung von Karten und Plänen anhand von Luftbildern oder terrestrischen Aufnahmen. Die Auswertung erfordert zwei Aufnahmen der Landschaft oder des Objektes aus verschiedenen Positionen | Auswertegerät
Planimeter | Gerät zur Bestimmung einer Planfläche durch das Umfahren der Flächenbegrenzung (Analog- oder Digitalplanimeter) |
Polarkoordinaten | Richtung und Distanz, ausgehend von einem Nullpunkt (Pol) zur Festlegung der Lage eines Punktes | Orthogonalkoordinaten
Polarkoordinatograph | Gerät zur Kartierung von Punkten anhand ihrer Polarkoordinaten | Koordinatograph Orthogonalkoordinatograph
Polygonierung | Verdichtung eines Fixpunktnetzes durch ein System von Vieleckszügen (LFP3, Basispunkte) | Fixpunkt Triangulation
Projektion | Abbildung einer gekrümmten Fläche, um sie (mit unvermeidlichen Verzerrungen) in einer Ebene darzustellen | Kartographie Kegelprojektion Zylinderprojektion
Promille | Winkelteilung mit 6400 Einheiten im Vollkreis, dezimal unterteilt, im Militärbereich als Artilleriepromille verwendet | Gon Grad
Prozent | Mass der Neigung von Richtungen oder Ebenen, Höhenunterschied in Prozent der Horizontaldistanz ausgedrückt, positiv: steigend, (z.B. 7%), negativ: fallend, (z.B. -15%) | Böschungsverhältnis Ebene Falllinie Neigung
Punktversicherung | Sicherung oder Sichtbarmachen von Vermessungspunkten im Gelände | Fixpunkt Jalon
Pyramidensignal | Pyramidenförmige Konstruktion aus Holz oder Eisen, die Spitze der Pyramide befindet sich über dem (trigonometrischen) Erdpunkt und dient zum Anzielen aus grösserer Entfernung. | Triangulation
Reduktion | Umwandlung einer schräg gemessenen Distanz in die Horizintaldistanz oder die Verkürzung einer Horizontaldistanz in die Projektionsebene auf Meereshöhe | Reduktionstachymeter Meereshöhe
Reduktionstachymeter | Tachymetertheodolit mit einer Einrichtung zur direkten Messung der Horizontaldistanz, meist auch der Höhendifferenz | Distanzmessung Reichenbach Tachymetertheodolit
Reflektor | Glasprisma (Tripelprisma) für die elektro-optische Distanzmessung mit der Eigenschaft, die einfallende Strahlung parallel zu reflektieren | Distanzmessung Impulsverfahren Phasenvergleichsverfahren
Refraktion | Brechung des Lichtes in Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen |
Reichenbach | Konstrukteur optischer Geräte (1771-1821), entwickelte das Verfahren zur Distanzmessung mit Distanzstrichen auf der Strichplatte im Messfernrohr | Distanzmessung Distanzstriche
Reiterlibelle | Hoch empfindliche Röhrenlibelle, aufgesetzt auf der Kippachse von Theodoliten zur Messung der Kippachsneigung und zur Korrektur ihres Einflusses auf die Richtungsmessung | Instrumentenfehler Kippachsenfehler Kippachsmikrometer
Repetitionsklemme | Kreisklemme am Horizontalkreis, die (je nach Stellung) beim Drehen der Alhidade entweder den Teilkreis mitnimmt (geklemmter Zustand) oder stehen lässt | Limbus Zweiachstheodolit
Repetitionstheodolit | Theodolit, der die Messung der Horizontalwinkel mit Repetitionen erlaubt | Zweiachstheodolit
Repetitionswinkelmessung | Methode der Messung von Horizontalwinkeln. Zwischen einer Anfangs- und einer Schlussablesung wird der zu messende Winkel mehrmals auf dem Teilkreis aufaddiert (Repetitionen) | Limbus Repetitionsklemme Repetitionstheodolit Zweiachstheodolit
Richtglas | Zielhilfe auf dem Fernrohr von Theodoliten und Nivellieren zur Grobausrichtung | Sucherkollimator
Röhrenlibelle | Hilfsmittel zur Einrichtung einer horizontalen Richtung oder der Vertikalebene senkrecht dazu | Dosenlibelle Libelle Spielpunkt
Rotationsellipsoid | Mathematische Erdform (nach F.W. Bessel, 1784-1846) mit den Halbachsen a = 6377397,1 m (am Aequator) und b = 6356079,0 m (an den Polen) | Geoid Erdform Erdkugel
Rückblick | Ablesung beim Streckennivellement, dient der Abnahme der Höhe | Nivellement Vorblick Zwischenblick
Rückwärtseinschnitt | Rechnerische oder graphische Bestimmung des Standpunktes anhand von Richtungen auf bekannte Punkte | Vorwärtseinschnitt
Satellitengeodäsie | Dreidimensionale Bestimmung von Punkten auf der Erdoberfläche anhand der bekannten Satellitenpositionen | Galileo GLONASS GPS
Satzmessung | Richtungsmessung mit dem Theodolit auf mindestens zwei Zielpunkte, in beiden Fernrohrlagen durchgeführt, zur Ausschaltung von Instrumentenfehlern | Instrumentenfehler Kippachsenfehler Kollimationsfehler
Schliffkurve | Krümmung des gewölbten Ausschliffs bei Libellen, ihr Radius bestimmt das Mass ihrer Genauigkeit (Empfindlichkeit) | Dosenlibelle Empfindlichkeit Libelle Röhrenlibelle
Schweregrundnetz | Netz von Punkten, auf denen die Erdschwere (Anziehungskraft) gemessen wurde, Grundlage zur Geoidbestimmung | Geoid Pendelapparat
Schwerkraft | Summe aus der Anziehungskraft der Erdmasse und der Zentrifugalkraft der Erdrotation | Lot Niveaufläche
Skalenmikroskop | Skala in der Länge des Teilungsintervalls als Ablesehilfe für den Horizontal- und den Vertikalwinkel beim Skalenthedolit | Mikrometer Mikroskop Strichmikroskop
Spielpunkt | Mittelpunkt zwischen den Positionen der Libellenblase nach ihrem Umsetzen um 180°, eine justierte Libelle hat den Spielpunkt in ihrer Mitte | Empfindlichkeit Dosenlibelle Libelle Röhrenlibelle
Stehachse | Vertikalachse des Theodolits, die mittels der Horizontierung ins Lot zu stellen ist | Horizontierung Lot
Stehachsfehler | Die Stehachse (Vertikalachse) des Theodolits steht nicht im Lot (Aufstellfehler, kein Instrumentenfehler) | Instrumentenfehler Horizontierung Lot
Streckennivellement | Bestimmung oder Übertragung von Höhen über grosse Entfernungen und/oder grosse Höhenunterschiede, allein mit Vor- und Rückblicken | Nivellement Flächennivellement Rückblick Vorblick
Strichmikroskop | Einzelner Strich als Ablesestelle für Horizontal- und Vertikalwinkel bei einfachen Theodliten | Mikrometer Mikroskop Skalenmikroskop
Strichplattenebene | Fokussierebene des Fernrohrs, in der die Strichplatte mit dem Strichkreuz liegen muss (Fokussierung), das Bild des Ziels wird dort mit dem Okular betrachtet (Dioptrie) | Dioptrie Fokussierung Objektiv Okular Parallaxe
Sucherkollimator | Optische Zielhilfe zur Grobausrichtung des Fernohrs | Richtglas
Tachymetertheodolit | Theodolit, der neben der Winkelmessung auch eine (optische) Distanzmessung zulässt (Tachymetrie = Schnellmessung) | Distanzmessung Reduktionstachymeter Reichenbach
Teilkreis | Metall- oder Glaskreis mit mindestens einer Kreisteilung, an ihm wird die Richtung der Fernrohrposition abgelesen | Grad Gon Kreisteilung Winkel (ebener)
Theodolit | Instrument zur Messung von Horizontal- und Vertikalwinkeln | Mikrometertheodolit Horizontalwinkel Vertikalwinkel
Topographie | Geländeform, dargestellt in Profilen, Karten oder Plänen anhand von Koten oder Höhenkurven | Kotenplan Höhenkurvenplan
Totalstation | Elektronisches Tachymeter mit Datenspeicher und integrierten Berechnungsprogrammen | Tachymetertheodolit
Triangulation | Dreiecksmessung durch eine reine Winkelmessung zur Bestimmung von Fixpunkten in Lage und Höhe, Triangulation I.-III. Ordnung: LFP1, Triangulation IV. Ordnung: LFP2 | Fixpunkt Lagefixpunkt Polygonierung
Trilateration | Dreiecksmessung durch eine reine Distanzmessung | Triangulation
Verhältnis | Mass der Neigung für Richtungen und Ebenen | Böschungsverhältnis Prozent
Vermessung | Im Unterschied zur Geodäsie bezieht sich die Vermessung auf Grund ihrer Kleinräumigkeit meist auf eine Ebene als Arbeitsfläche. Die Haupttätigkeiten in den verschiedenen Vermessungbereichen sind die Aufnahme und die Absteckung | Absteckung Aufnahme Bauvermessung Deformationsmessung Geodäsie Industrievermessung Ingenieurvermessung
Vertikalachse | Stehachse des Theodolits, die zur korrekten Messung im Lot stehen muss, besser Stehachse | Stehachse Horizontierung
Vertikalwinkel | Winkel in einer Vertikalebene, definiert durch den Zielpunkt und den Zenit (Zenitwinkel) oder den Nadir (Nadirwinkel), gemessen mit dem Theodolit | Horizontalwinkel Nadirwinkel Theodolit Zenitwinkel
Vorblick | Ablesung beim Streckennivellement, dient der Weitergabe der Höhe | Nivellement Rückblick Zwischenblick
Vorsatzlinsen | Linsen zum Aufsetzen auf den Objektiven von Theodoliten und Nivellieren, für kurze Zielweiten in der Industrievermessung | Industrievermessung Objektiv
Vorwärtseinschnitt | Rechnerische oder graphische Bestimmung eines Neupunktes anhand von Richtungen von bekannten Punkten aus | Rückwärtseinschnitt
Warnblende | Anzeige im Fernrohr des automatischen Nivelliers Kern GK0-A. Sie erscheint im Fernrohr, wenn der Regelbereich des Kompensators überschritten ist. | Kompensator Nivellierinstrument Fernrohr
Winkel (ebener) | Differenz zweier Richtungen in einer Horizontal- oder Vertikalebene | Vertikalwinkel Horizontalwinkel
Winkelprisma | Einfaches Hilsmittel zur Festlegung rechter Winkel, im praktischen Gebrauch als Doppelwinkelprisma | Aufwinkeln Doppelwinkelprisma Pentaprisma
Zenit | Höchster Punkt, oben | Nadir Vertikalwinkel
Zenitwinkel | Mit dem Theodolit gemessener Vertikalwinkel mit Null oben (im Zenit), gemessen im Uhrzeigersinn | Nadirwinkel Vertikalwinkel
Zentrieren | Das Zentrum des Theodolits auf dem Stativ lotrecht über dem Bodenpunkt einrichten, mit dem Senkel, dem Lotstock des Zentrierstativs oder dem optischen Lot | Zentrierstativ
Zentrierstativ | Spezielles Stativ (Kern), mit dem die Zentrierung und Grobhorizontierung durch Verschieben des Theodolits auf dem Stativ gleichzeitig durchgeführt werden können | Horizontierung Zentrieren
Zielachse | Optische Fernrohrachse | Fernrohrachse Kollimationsachse
Zielhöhe | Höhe des Zielpunktes über dem Bodenpunkt | Instrumentenhöhe
Zwangszentrierung | Ermöglicht und garantiert das Austauschen des Theodolits mit seinem Zubehör (Latten- und Reflektorenfüsse, Zielmarken) auf dem Stativ ohne Zentrierfehler | Zentrieren Zentrierstativ
Zweiachstheodolit | Theodolit, mit zwei konzentrischen Vertikalachsen, geeignet für die Repetitionswinkelmessung | Repetitionswinkelmessung Limbus
Zwischenblick | Ablesung beim Flächennivellement | Flächennivellement
Zylinderprojektion | Abbildungsverfahren in der Kartographie, mit einem Zylindermantel als Abbildungsfläche (recht- oder schiefwinklig zur Äquatorebene) | Projektion Kartographie Kegelprojektion

- A-Z
- A
- B
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- V
- W
- Z

Aktualisiert am 12. Oktober 2025 ^