# Studiensammlung Kern Aarau

Kern & Co. AG - 1819 bis 1991 in Aarau
Werke für Präzisionsmechanik, Optik und Elektronik
Studiensammlung ab 2009 im Stadtmuseum Aarau

- Willkommen
  - Bienvenue
  - Welcome
  - Bienvenido
- Über uns
  - 30 J. im Stadtmuseum
  - Unsere Sammlung
  - Entstehung
  - Organisation
  - Räumlichkeiten
  - Besucherinfos
  - Fachveranstaltungen
  - Dokumente
- Rundgang
  - Überblick
  - Geodäsie/Vermessung
  - Photogrammetrie
  - Industrievermessung
  - Optik und ihre Produkte
  - Kreisteilmaschinen
  - Zeichengeräte
  - Bibliothek
- Kern Intern
  - Geschichte
  - Firmenjubiläen
  - 30 Jahre danach
  - Personalwesen
  - Weisch no, 1980?
  - Treffpunkte
  - Aufträge und Nummern
  - Hauszeitung Kern
  - Personen
  - Persönlichkeiten
  - Dokumente Intern
- Kern Extern
  - Produkte von A bis Z
  - Datierungs-Dienst
  - Bulletin Kern
  - Filme und Videos
  - Inserate
  - Briefmarken
  - Fabrikationszeichnungen
  - Schriftzüge und Logos
  - Auszeichnungen
  - Preis-Courant
  - Dokumente Extern
- Wissen
  - Glossar
  - Reduktions-Tachymetrie
  - Wolfscher Refraktor
  - Koronagraph von Arosa
  - Meridiankreis
  - Im Schatten des Mondes
  - Rechte Winkel
  - Paul Klees Episkop
  - Kompensatordose
  - Tipps für Sammler
  - Distanzmessung
- Aktuelles
  - Objekt des Monats
  - News
  - Veranstaltungen
  - Besucher
  - 200 Jahre Kern
  - 50 Jahre Mondlandung
  - 10 Jahre Webseite
- Links
  - Museen
  - Sammlungen
  - Simulatoren
  - Marktplatz
  - Börsen und Auktionen
  - Presse
  - Organisationen
- Kontakte
  - Kontaktformular
  - Gesucht
  - Besucherinfos
  - Shop
  - Impressum

## Zeichengeräte

Die Anfänge der Aarauer Reisszeugindustrie gehen zurück ins Jahr 1803, als der Mechaniker L. Esser in seiner mechanischen Werkstatt anfing Zirkel herzustellen. Bei ihm lernten die drei jungen Aarauer Hommel, Kern und Gysi das Handwerk und jeder eröffnete später seine eigene Werkstatt. Sie bildeten zusammen die "Aarauer Reisszeugindustrie", die in den folgenden 50 Jahren zur grössten und bedeutendsten der Welt werden sollte. Die in Aarau hergestellten Zirkel waren unter den Begriffen "Schweizer Zirkel" oder "Aarauer Form" weltweit der Standard für Technik und Qualität und beherrschten bis zur Jahrhundertwende den Weltmarkt.

^

  Plakat von 1880 mit den Zeichengeräten ab 1819 im Format 50 x 30cm

## Mechanische Werkstatt von Jakob Kern

In seiner 1819 in Aarau eröffneten Werkstatt produziert Jakob Kern zunächst Reisszeuge. Schon bald aber kamen verschiedene mechanische Geräte dazu und im Jahre 1824 der erste Theodolit. Den Reisszeugen aber hielt man bei der Firma Kern während 168 Jahren, bis ins Jahr 1987 die Treue. Obwohl die Reisszeuge in den letzten Jahrzehnten ihres Bestehens kaum mehr als 10% am Gesamtumsatz ausmachten, wurde Kern in der Öffentlichkeit stets als die Reisszeugfirma wahrgenommen.

^

## Titelseiten von Katalogen, Prospekten und Preislisten von 1857 bis 1988

  Katalog 1894

  Katalog 1904

  Katalog 1911

  Katalog 1914-1926

  Katalog 1939

  Prospekt 1926-1949

  Katalog 1964

  Katalog 1970

  Prospekt 1983

  Kataog1988

  Preisliste 1857

  Preisliste 1895

  Preisliste 1909

  Preisliste 1931

  Preisliste 1962

^

## Neue Reisszeug-Vitrine

  Einzelinstrumente und Reisszeugsets aus über 170 Jahren Entwicklung

In der neu gestalteten Reisszeug-Vitrine kommen die ausgestellten Zeichengeräte perfekt zur Geltung. Ernst Güdel hat die interessantesten und einzigartigen Einzelinstrumente und Reisszeugsets aus über 170 Jahren Reisszeugentwicklung bei der Firma Kern zusammengetragen und auf attraktive Art eingerichtet.

Sämtliche Exponate sind inventarisiert. Die umfangreiche Dokumentation enthält ausführliche Beschreibungen, Datierungen und Hinweise auf noch vorhandene Prospekte und Preislisten.

^

## Zirkelkopf

Die Konstruktion des Zirkelkopfes gibt wichtige Hinweise auf Alter, Ausführung und Gebrauch eines Zirkels. Die ersten Kern-Zirkel ab 1819 hatten einen Rundkopf, ohne Kopfgriff und Geradeführung. Ab 1830 erschienen die ersten Zirkel mit Griff. Die Stellung des Kopfgriffes aber war zufällig. Der erste Zirkel mit einer exakten Geradeführung des Kopfgriffs kam 1897 auf den Markt. Mit der Geradeführung wird der Kopfgriff mechanisch geführt und kommt bei jeder Öffnung des Zirkels automatisch in die Winkelhalbierende der beiden Zirkelschenkel zu stehen, die Voraussetzung für eine bequeme und präzise Handhabung eines modernen Zirkels.

Die Abbildungen zeigen verschiedene Lösungen der Geradeführung von Kern-Zirkeln aus unterschiedlichen Epochen und Serien

^

## Zirkelkopf- und Zirkelschenkelformen

  Die Entwicklung über fast 170 Jahre bei der Firma Kern & Co. AG, Aarau (nach Ernst Güdel)

^

## Die Entwicklung des Zirkelkopfes

  Zirkelkopf, Serie T, ab 1976. Die Geradeführung besteht aus einer Delrin-Zahnstange 1, die in zwei Präzisionsnuten 2 im Kopfbügel 3 und zwischen zwei verchromten Zahnsegmenten 4 läuft.

- 1819 Rundkopfzirkel ohne Kopfgriff,
- 1829 Aarauer- oder Schweizer-Zirkel mit konischer Kopfschraube,
- 1850 Aarauer- oder Schweizer-Zirkel mit Kopfbügel,
- 1860 Altenderzirkel mit Körnerschraube und Stellschraube,
- 1904 Rundsystem-Zirkel mit neuem Schweizerkopf,
- 1911 Neuer Schweizer-Zirkel mit auswechselbaren Spitzen,
- 1913 Flachrund-Zirkel mit neuem Schweizerkopf,
- 1914 Flachrund-Zirkel mit Geradeführung, System G,
- 1934 Flachrund-Zirkel mit Geradeführung, Gradhalterschenkel,
- 1934 Flachrund-Zirkel mit Geradeführung, Gradhalterplättchen,
- 1955 neue Kopfbügelform der Serie B, Gradhalterplättchen,
- 1967 geänderte Kopfbügelform der Serie A, Gradhalterplättchen,
- 1976 Metall-Kopfbügel mit Kunststoffabdeckung, Serie T (Bild),
- 1978 Metall-Kopfbügel, Serie C,
- 1978 Kunststoff-Kopfbügel, Serie C,
- 1978 Kunststoff-Kopfbügel, Serie U,
- 1983 Kunststoff-Kopfbügel, Serie D

^

## Reissfedern

Die Reissfeder (Ziehfeder) wurde bis in die Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts zum Zeichnen von Linien verwendet. Reissfedern wurden an Linealen oder freihändig (Kurvenfeder) geführt und konnten auch im Zirkel eingesetzt werden. Gefertigt wurden sie aus vorgedrehten Stahlstangen. Die beiden Schenkel entstanden, indem die Stangen auf Fräsmaschinen der Länge nach aufgeschlitzt wurden. Durch sorgfältiges Feinschleifen und Polieren, meist in aufwändiger Handarbeit, erhielten die Spitzen ihre endgültige Form. Die Tinte oder Tusche wurde als Tropfen zwischen diesen Schenkeln eingefüllt. Der Abstand der Schenkel, verstellbar mit einer Stellschraube, ergab die Strichbreite.

^

  Sortiment an Reissfedern aus dem reichhaltigen Zeichenprogramm der Serie A von 1926 bis 1949

Das Angebot an Reissfedern:
Neben verschiedenen Längen der Griffe aus Elfenbein, Ebenholz, Aluminium oder Metall waren die Spitzen als Haarstrichfeder, Schmalfeder, Handreissfeder, Starkstrichfeder, Dreiblattfeder, Doppelstrichfeder, Geometerfeder, Kurvenfeder, Doppelkurvenfeder, Punktierfeder oder Reissfeder mit Teilscheibe erhältlich.

^

## Tuschefüller

Unter dem Druck der Mitbewerber entschied man sich in den siebziger Jahren bei der Firma Kern einen Tuschefüller zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Der Prontograph wurde in zwei Reihen angeboten: je neun Füller in 1/10mm-Abstufung und als Mikronorm, in der Abstufung von √2 für Zeichnungs-Änderungen in den DIN-A Formaten. Das "System für rationelles Zeichnen" enthielt neben dem Prontograph ein umfassendes Angebot an Schrift-, Symbol- und Zeichenschablonen, Zirkeleinsätzen und umfassendes Zubehör.

^

## Das Ende 1987, und dann ...

Nach fast 170 Jahren wird die Fabrikation der Zeichengeräte bei Kern eingestellt. Die Produktionsanlagen, Werkzeuge, Produktionsmittel und Zeichnungen werden nach Italien veräussert. Beim neuen Besitzer, der Firma Kronos S.l.r. in Palosco wird die Produktion 1988 wieder aufgenommen, unterstützt von Ernst Güdel, dem langjährigen Meister der Abteilung Kern-Reisszeuge.

Heute findet man die Kern-Zirkel wieder in den Regalen von Fachgeschäften und Grossverteilern unter den Marken Kern Swiss und Kern Scola.