# Studiensammlung Kern Aarau

Kern & Co. AG - 1819 bis 1991 in Aarau
Werke für Präzisionsmechanik, Optik und Elektronik
Studiensammlung ab 2009 im Stadtmuseum Aarau

- Willkommen
  - Bienvenue
  - Welcome
  - Bienvenido
- Über uns
  - 30 J. im Stadtmuseum
  - Unsere Sammlung
  - Entstehung
  - Organisation
  - Räumlichkeiten
  - Besucherinfos
  - Fachveranstaltungen
  - Dokumente
- Rundgang
  - Überblick
  - Geodäsie/Vermessung
  - Photogrammetrie
  - Industrievermessung
  - Optik und ihre Produkte
  - Kreisteilmaschinen
  - Zeichengeräte
  - Bibliothek
- Kern Intern
  - Geschichte
  - Firmenjubiläen
  - 30 Jahre danach
  - Personalwesen
  - Weisch no, 1980?
  - Treffpunkte
  - Aufträge und Nummern
  - Hauszeitung Kern
  - Personen
  - Persönlichkeiten
  - Dokumente Intern
- Kern Extern
  - Produkte von A bis Z
  - Datierungs-Dienst
  - Bulletin Kern
  - Filme und Videos
  - Inserate
  - Briefmarken
  - Fabrikationszeichnungen
  - Schriftzüge und Logos
  - Auszeichnungen
  - Preis-Courant
  - Dokumente Extern
- Wissen
  - Glossar
  - Reduktions-Tachymetrie
  - Wolfscher Refraktor
  - Koronagraph von Arosa
  - Meridiankreis
  - Im Schatten des Mondes
  - Rechte Winkel
  - Paul Klees Episkop
  - Kompensatordose
  - Tipps für Sammler
  - Distanzmessung
- Aktuelles
  - Objekt des Monats
  - News
  - Veranstaltungen
  - Besucher
  - 200 Jahre Kern
  - 50 Jahre Mondlandung
  - 10 Jahre Webseite
- Links
  - Museen
  - Sammlungen
  - Simulatoren
  - Marktplatz
  - Börsen und Auktionen
  - Presse
  - Organisationen
- Kontakte
  - Kontaktformular
  - Gesucht
  - Besucherinfos
  - Shop
  - Impressum

## Elektronische Distanzmessung – Kalender 1975

  Titelblatt - Zu diesem Kalender
  Bild: Um die Länge des Eisenreifens für ein Holzrad zu bestimmen setzt der Wagner eine einfache Messscheibe auf die Felge und fährt damit den Umfang des Rades ab. Dabei zählt er die ganzen Umdrehungen der Scheibe und markiert darauf die Stelle, bei welcher die Messscheibe die Ausgangslage wieder erreicht. Durch erneutes Abrollen der Messscheibe, diesmal auf dem als Reifen vorgesehenen Flacheisen überträgt er den Umfang des Rades auf das Reifenmaterial. Auf diese Weise bestimmt der Handwerker unabhängig von Masseinheiten und ohne Rechenarbeit die Länge des Reifens. Dieses Beispiel mag in Zusammenhang mit dem Inhalt dieses Kalenders auf die Entwicklung und Vielfalt der Messtechnik hinweisen.

## Elektronische Distanzmessung – Kalender 1975

Wie funktioniert ein elektronisches Distanzmessgerät? 1975 war das für die damaligen Vermesser noch Neuland. Kern gestaltete deshalb einen Kalender mit informativen Texten und originellen Bildern.

Sechs der für die elektronische Distanzmessung wichtigen physikalischen Begriffe sind durch Symbole in Monatsbildern dargestellt. Die restlichen Monatsbilder zeigen damalige Kern-Distanzmesser im Gebrauch sowie einen Prototyp des Mekometers. Die Artikel in diesem Kalender dürften auch heute noch auf Interesse stossen.

Die Grundlage elektrooptischer Distanzmessgeräte bildet das Phasenvergleichsverfahren. Ein im Distanzmesser eingebauter Sender strahlt Licht in Form einer modulierten Trägerwelle nach einem im Zielpunkt aufgestellten Reflektor ab. Nach der Reflexion kehrt die Trägerwelle zum Empfänger zurück. Aus der Phasendifferenz zwischen gesendeter und empfangener Modulationswelle und deren Wellenlänge wird auf die Distanz zwischen Gerät und Reflektor geschlossen.

- Warum elektronische Distanzmessung?
  Dr. H. Aeschlimann in Hauszeitung 03.1972 zu Bedürfnis, Entwicklung und neuen Möglichkeiten
- Elekronischer Entfernungsmesser DM 1000
  Ausführliche Beschreibung im Bulletin 18

^

  Januar - Die Zeiteinheit Sekunde
  Bild: Kirchturm in Viiligen (Aargau).

  Februar - Die Stabilisierung der Oszillatorfrequenz in elektronischen Distanzmessern
  Bild: Verdichtung eines Festpunktnetzes bei Göschenen (Uri) mit dem elektrooptischen Distanzmessgerät Kern DM 2000.

  März - Praktische Reichweite, Distanz- und Richtungsfehler bei Theodoliten und elektronischen Tachymetern
  Bild: Katastervermessung in einem Rebberg bei Fläsch (Graubünden) mit dem Ingenieurtheodolit Kern KT-S und dem damit kombinierten elektrooptischen Distanzmessgerät Kern DM 500.

  April - Die Längeneinheit Meter
  Bild: Alter Stundenstein bei Langenthal (Bern). Die Stundensteine, die man noch heute da und dort an Schweizer Landstrassen findet, zeigten früher dem Fussgänger die Anzahl Wegstunden bis zur nächsten grösseren Stadt an.

  Mai - Das elektrooptische Präzisions-Distanzmessgerät Mekometer ME 3000
  Bild: Kontrollmessung an einer Eisenbahnbrücke bei Camedo (Centovalli, Tessin) mit dem Mekometer Kern ME 3000.

  Juni - Wellen
  Bild: Später Schnee am Golzernsee im Maderanertal (Uri).

  Juli - Das reduzierende Doppelbild-Tachymeter Kern DK-RT
  Bild: Auch eine Vermessungs-Equipe braucht hin und wieder eine Erfrischungspause.

  August - Reflexion von Wellenflächen
  Bild: Streureflexion an rauhen Oberflächen.

  September - Mekometer III: Elektronische Entfernungsmessung mit einer Auflösung von weniger als einem Millimeter
  Bild: Dr. K. D. Froome (links) und R. H. Bradsell, die geistigen Väter des Mekometers, mit dem Mekometer III auf der Längenmess-Prüfstrecke des National Physical Laboratory in Teddington, England.

  Oktober - Der Quarz als frequenzbestimmendes Element im elektrischen Schwingkreis
  Bild: Quarzkristalle (SiO2) aus der Nähe des Rhonegletschers (Wallis). Der Kristall rechts gehört zu den grössten und schönsten in der Schweiz gefundenen Bergkristallen; er ist 65 cm lang und 56 kg schwer (Naturhistorisches Museum Bern).

  November - Eine ideale Gerätekombination für die Katastervermessung in dicht bebauten Gebieten
  Bild: Der Sekundentheodolit Kern DKM2-A mit aufgesetztem elektrooptischem Distanzmessgerät Kern DM 500 bei der Detailaufnahme in der Altstadt von Basel.

  Dezember - Die Natur des Lichtes
  Bild: Selbst das schwache Licht einer kleinen Lampe strahlt Wärme und Geborgenheit aus.

^

## Neuauflage 2014

Weil das Kalendarium zufälligerweise fürs Jahr 2014 passt, stellen wir Ihnen den Kalender als pdf-Datei gerne zur freien Verfügung, als

- Kalender in Originalgrösse
- Kalender beschnitten (besser geeignet für A4-Druck)
- Kalender mit englischen Fachtexten

^

## Mit den 12 Monatsblättern

  Januar - Zeiteinheit Sekunde

  Februar - Oszillatorfrequenz

  März - Reichweite und Fehler

  April - Längeneinheit Meter

  Mai - Mekometer ME 3000

  Juni - Wellen

  Juli - Tachymeter DK-RT

  August - Reflexion von Wellen

  September - Mekometer III

  Oktober - Quarz als Schwingkreis

  November - Katastervermessung

  Dezember - Natur des Lichtes