# Studiensammlung Kern Aarau

Kern & Co. AG - 1819 bis 1991 in Aarau
Werke für Präzisionsmechanik, Optik und Elektronik
Studiensammlung ab 2009 im Stadtmuseum Aarau

- Willkommen
  - Bienvenue
  - Welcome
  - Bienvenido
- Über uns
  - 30 J. im Stadtmuseum
  - Unsere Sammlung
  - Entstehung
  - Organisation
  - Räumlichkeiten
  - Besucherinfos
  - Fachveranstaltungen
  - Dokumente
- Rundgang
  - Überblick
  - Geodäsie/Vermessung
  - Photogrammetrie
  - Industrievermessung
  - Optik und ihre Produkte
  - Kreisteilmaschinen
  - Zeichengeräte
  - Bibliothek
- Kern Intern
  - Geschichte
  - Firmenjubiläen
  - 30 Jahre danach
  - Personalwesen
  - Weisch no, 1980?
  - Treffpunkte
  - Aufträge und Nummern
  - Hauszeitung Kern
  - Personen
  - Persönlichkeiten
  - Dokumente Intern
- Kern Extern
  - Produkte von A bis Z
  - Datierungs-Dienst
  - Bulletin Kern
  - Filme und Videos
  - Inserate
  - Briefmarken
  - Fabrikationszeichnungen
  - Schriftzüge und Logos
  - Auszeichnungen
  - Preis-Courant
  - Dokumente Extern
- Wissen
  - Glossar
  - Reduktions-Tachymetrie
  - Wolfscher Refraktor
  - Koronagraph von Arosa
  - Meridiankreis
  - Im Schatten des Mondes
  - Rechte Winkel
  - Paul Klees Episkop
  - Kompensatordose
  - Tipps für Sammler
  - Distanzmessung
- Aktuelles
  - Objekt des Monats
  - News
  - Veranstaltungen
  - Besucher
  - 200 Jahre Kern
  - 50 Jahre Mondlandung
  - 10 Jahre Webseite
- Links
  - Museen
  - Sammlungen
  - Simulatoren
  - Marktplatz
  - Börsen und Auktionen
  - Presse
  - Organisationen
- Kontakte
  - Kontaktformular
  - Gesucht
  - Besucherinfos
  - Shop
  - Impressum

## Geodäsie/Vermessung

Die Studiensammlung Kern enthält mehrere Hundert Vermessungsinstrumente von den Anfängen, um 1830 bis zum Ende 1991, ausschliesslich produziert von der Firma Kern & Co. AG, Aarau.

Neben den klassischen Nivellieren, Theodoliten, optischen und elektronischen Tachymetern findet man auch ganz spezielle Vermessungsinstrumente, die in ihrer Form, Ausführung oder Bauart einzigartig sind.

Einige dieser Geräte sind auch besonders wertvoll, weil sie von namhaften Geodäten bestellt oder für die Ausführung weltbekannter Bauwerke eingesetzt worden sind.

Die meisten Objekte, die heute in der Studiensammlung enthalten sind, wurden von Dr. Heinz Aeschlimann in jahrelanger, aufwändiger Arbeit inventarisiert, dokumentiert und detailliert beschrieben.

Wir zeigen hier ein paar Kostbarkeiten aus dem Bereich Geodäsie und Vermessung in Bildern und mit den ausführlichen Beschreibungen der entsprechenden Inventarblätter.

^

## Historische Vermessungsinstrumente um 1850

  205 Simplon Theodolit

  224 Präzisions Nivellier

  225 Bordakreis Dufour

Epoche I

205 Simplon Theodolit
224 Präzisions Nivellier
225 Bordakreis Dufour

^

## Besondere Vermessungsinstrumente nach 1900

  216 Geologen Kippregel

  241 Theodolit Astrolabium

  177 Triangulations-Theodolit

  217 Repetitions-Theodolit

  219 Theodolit mit Bussole

  282 Theodolit mit Bussole

Epoche II

216 Geologen Kippregel
241 Theodolit Astrolabium
177 Triangulations-Theodolit
217 Repetitions-Theodolit
219 Theodolit mit Bussole
282 Theodolit mit Bussole

^

## Doppelkreis (DK) Theodolite und Tachymeter um 1950

  42 Theodolit DKM1

  47 Theodolit DK2

  48 Theodolit DK2-P

  66 Reduktions-Tachymeter DKR

Epoche III

42 Theodolit DKM1
47 Theodolit DK2
48 Theodolit DK2-P
66 Reduktions-Tachymeter DKR

^

## Nivelliere mit Fussschrauben oder Gelenkkopf (GK) ab 1950

  36 Nivellier GK1-A

  137 Nivellier GK2-A

  37 Nivellier GK0-C

  38 Nivellier GK1

  39 Nivellier NK2-C

  74 Nivellier NK3

36 Nivellier GK1-A
137 Nivellier GK2-A
37 Nivellier GK0-C
38 Nivellier GK1
39 Nivellier NK2-C
74 Nivellier NK3

^

## Einrichtung Raum Geodäsie

Die Entwicklung und Produktion von Geräten für die Geodäsie und die Vermessung bei der Firma Kern kann in drei Epochen eingeteilt werden:

Die Epoche I umfasst die Zeit vom Anfang um 1830 bis ins Jahr 1896. Die in diesem Zeitraum hergestellten Geräte waren meist Einzelanfertigungen, entwickelt nach den Vorgaben des Kunden oder für eine spezielle Anwendung. Das jeweils gültige Angebot war im Preis-Courant enthalten.

Mit der Einführung von Produktenummern und der Führung von Auftrags- und Nummernbüchern beginnt im Jahr 1896 die Epoche II. Neben verbesserten Nivellieren und Theodoliten wurden Tachymeter-Theodolite und Reduktions-Kippregeln entwickelt und in Kleinserien hergestellt.

Mit der Zusammenarbeit mit Heinrich Wild ab 1937 beginnt für Kern die Epoche III. Bahnbrechende Entwicklungen (Kreisteilung, Doppelkreise, Achssysteme, Horizontierung) sorgen für neuen Schub. Die von ihm entworfenen DK- und DKM-Theodolite waren auch die Basis für erfolgreiche Weiterentwicklungen bis in die 80er Jahre. Mit den optischen und elektronischen Distanzmessern, den elektronischen Theodoliten und Tachymetern sicherte sich Kern den Platz unter den drei grössten Herstellern von Vermessungsinstrumenten weltweit.